附件6：

名词解释

**一、降水等级标准划分**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国气象局降水等级标准划分表 | | | | | |
| 降水用语 | 降水量标准（mm） | | 降水用语 | 降水量标准（mm） | |
| 12小时 | 24小时 | 12小时 | 24小时 |
| 小雨 | 0.1－4.9 | 0.1－9.9 | 小到中雨 | 3.0－9.9 | 5.0－16.9 |
| 中雨 | 5.0－14.9 | 10.0－24.9 | 中到大雨 | 10.0－22.9 | 17.0－37.9 |
| 大雨 | 15.0－29.9 | 25.0－49.9 | 大到暴雨 | 23.0－49.9 | 38.0－74.9 |
| 暴雨 | 30.0－69.9 | 50.0－99.9 | 暴雨到大暴雨 | 50.0－104.9 | 75.0－174.9 |
| 大暴雨 | 70.0－140.0 | 100.0－250.0 | 大暴雨到特大暴雨 | 105.0－170.0 | 175.0－300.0 |
| 特大暴雨 | ＞140.0 | ＞250.0 |  |  |  |

**二、暴雨预警**

暴雨预警分为四级，分别以蓝色、黄色、橙色、红色表示。

蓝色预警信号：12小时内降雨量将达50毫米以上，或已达50毫米以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续。  
 黄色预警信号：6小时内降雨量将达50毫米以上，或已达50毫米以上，可能或已经造成影响且降雨可能持续。  
 橙色预警信号：3小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上，可能或已经造成较大影响且降雨可能持续。  
 红色预警信号：3小时内降雨量将达100毫米以上，或者已达100毫米以上，可能或已经造成严重影响且降雨可能持续。

**三、洪水**

小洪水：洪峰流量或洪量的重现期小于5年一遇的洪水。

一般洪水：洪峰流量或洪量的重现期5-10年一遇的洪水。

较大洪水：洪峰流量或洪量的重现期10-20年一遇的洪水。

大洪水：洪峰流量或洪量的重现期20-50年一遇的洪水。

特大洪水：洪峰流量或洪量的重现期大于50年一遇的洪水。

**四、旱情**

干旱的表现形式和发生、发展过程，包括干旱历时、影响范围、发展趋势和作物受旱程度等。

**五、旱灾**

因降水少，河流及其他水资源短缺，对工农业生产、城乡居民生活供水造成直接影响的旱情，以及旱情发生后给农业生产造成的损失。

**六、受旱面积比例**

指农作物受旱面积与农作物播种面积之比。

**七、临时性饮水困难人口**

由于干旱导致人饮取水点被迫改变或基本生活用水量北方地区低于20升/人·天，且持续15天以上。因旱人饮困难标准参考《旱情等级标准》（SL424-2008）